**OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA**

**TROŠKOVNIK ZA SANACIJU ULAZNOG STEPENIŠTA ŠKOLE**

jm kol cijena iznos

# PRIPREMNI RADOVI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Obijanje loših dijelova kulira i odvoz na deponiju do 5 km | m² | 262,41 |  |  |
| 1.2. | Montaža oplate za betoniranje, bušenje rupa za ankere 4 kom/m², premazivanje SMS cementne veze za ugradnju novog betona, ugradnja armaturne mreže, ugradnja betona | m² | 212,45 |  |  |
| 1.3. | Beton MB 25 | m³ | 19,12 |  |  |
| 1.4. | Armaturna mreža Q188 | kom | 19,00 |  |  |
| 1.5. | Šipke rebrastog željeza Ø 8 mm za ankere | m¹ | 22,00 |  |  |

1. **HIDROIZOLACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Izrada hidroizolacije na bazi tekućih polimera na cementnoj osnovi | m² | 262,41 |  |  |

1. **KAMENARSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Dobava i postava podnih kamenih ploča na podeste, pristupne rampe od paljenog svijetlo sivog granita debljine 2 cm. Montaža ljepilom minimalno C2S1 karakteristika.  Fugiranje masom za fugiranje minimalno CG2 karakteristika. | m² | 137,62 |  |  |
| 3.2. | Dobava i postava kamenih ploča na gazišta, od paljenog svijetlo sivog granita debljine 3 cm, širine 35-37 cm. Montaža ljepilom minimalno C2S1 karakteristika. Maksimalna veličina polja do 25 m² | m¹ | 209,07 |  |  |
| 3.3. | Dobava i postava kamenih ploča na čela stepenica, od poliranog svijetlo sivog granita debljine 2 cm, širine 11-14 cm. Montaža ljepilom minimalnoC2S1 karakteristika. | m¹ | 209,07 |  |  |
| 3.4. | Dobava i postava kamenih ploča na bočne strane, od poliranog svijetlo sivog granita debljine 2 cm. Montaža ljepilom minimalno C2S1 karakteristika. | m² | 14,94 |  |  |
| 3.5. | Dobava i postava podnih kamenih ploča na rubove otvorenih dijelova nastavka gazišta, od paljenog svijetlo sivog granita debljine 3 cm, širine 20 cm. Montaža ljepilom minimalno C2S1 karakteristika. | m¹ | 26,17 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Dobava i postava NS silikonskog kita u boji slično boji kamena, na spoju gazišta i podnih ploča, diletacijskih polja. | m¹ | 72,00 |  |  |
|  | | | **UKUPNO:** | |  |

1. Magmatska stijena, svijetlo siva
2. Tlačne čvrstoće ne manje od 185 Mpa
3. Upijanje vode ne veće od 0,35 %
4. Otpornost na klizanje: paljena površina ne manja od 55, brušena površina 400 ne manja od 38
5. Otpornost na savijanje nakon 48 ciklusa toplo +20°C, hladno -12°C gubitak savojne čvrstoće ne smije biti veći od 1,2 %

Za isporučeni materijal obavezno priložiti Izjavu o svojstvima koja je usklađena prema Zakonu o građevinskim proizvodima i EU regulativi (305/2011)